卒論用 20台 Aピラー測定

1. まずPDFを開く: どこからどこまで測ったかを色付きで確認できます。
2. 数字を使うときはExcelを開く: 20台一覧と計算式があります。
3. E点はH点の真上635 mmです。
4. Aピラーはボンネット根元P1から最初のルーフ接続P2までです。
5. 一覧の長さは全車共通で比較するP1-P2の直線距離です。
6. 曲がった車の太さは、赤い曲線のその場所に直角に測っています。
